| LiquidMenu 1.3.0 Menu creation Arduino library for LCDs, wraps LiquidCrystal.

glyphs.h
Go to the documentation of this file.
1
6 #pragma once
7
8 namespace glyph {
10 uint8_t rightFocus[8] = {
11 0b00000,
12 0b00100,
13 0b01000,
14 0b11111,
15 0b01000,
16 0b00100,
17 0b00000,
18 0b00000
19 };
20
22 uint8_t leftFocus[8] = {
23 0b00000,
24 0b00100,
25 0b00010,
26 0b11111,
27 0b00010,
28 0b00100,
29 0b00000,
30 0b00000
31 };
32
34 uint8_t customFocus[8] = {
35 0b00000,
36 0b00000,
37 0b01110,
38 0b01110,
39 0b01110,
40 0b00000,
41 0b00000,
42 0b00000
43 };
44 } //namespace glyph
glyph::rightFocus
uint8_t rightFocus[8]
The focus glyph shown on the right.
Definition: glyphs.h:10
glyph
Definition: glyphs.h:8
glyph::leftFocus
uint8_t leftFocus[8]
The focus glyph shown on the left.
Definition: glyphs.h:22
glyph::customFocus
uint8_t customFocus[8]
The focus glyph shown when custom focus is set.
Definition: glyphs.h:34