| LiquidMenu 1.3.0 Menu creation Arduino library for LCDs, wraps LiquidCrystal.

LiquidMenu_config.h
Go to the documentation of this file.
1
9 #pragma once
10
12 #define I2C false
13
14 const uint8_t MAX_VARIABLES = 5;
16
18 const uint8_t MAX_FUNCTIONS = 8;
19
21 const uint8_t MAX_LINES = 12;
22
24 const uint8_t MAX_SCREENS = 14;
25
27 const uint8_t MAX_MENUS = 8;
28
29 // Turns the debugging messages on or off.
30 #define LIQUIDMENU_DEBUG false